PP 03-2017 Ocenění dřevní hmoty z stojících stromů

# Konzultace s objednatelem

1. Získání identifikace předmětného objektu – parcely,
2. Pochůzka v terénu s vyznačením objektu šetření
3. Ujasnění zadání
	1. Ocenění pouze hodnoty dřiví
	2. Výpočet čistého výnosu tj. cena dříví s odpočtem nákladů
	3. Stanovení škody tzn. Započítání dalších mimořádných nákladů a náhradu dalších položek (za předčasné zmýcení apod.)
4. Získání základních podkladů pro ocenění
	1. Aktuální ceny jakostních tříd sortimentů
	2. Parametry jakostních tříd nebo základních sortimentů
	3. Obvyklé ceny lesnických prací

# Přípravné práce

1. Identifikace předmětných parcel z [www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz).
2. Získání GPS souřadnic lomových bodů parcel.
3. Příprava zápisníku šetření vzorníků s položkami
	1. Identifikace pozemku
	2. Identifikace stromu – číslo
	3. Dřevina
	4. GPS souřadnice pařezů nebo polární souřadnice od hranic sousedních pozemků.
	5. D13 – výčetní tloušťka
	6. H – výška stromu
	7. Rozsah na kmeni základních kvalitativních znaků (Sukatost, křivost, točitost, sbíhavost, hniloba měkká, hniloba tvrdá, dutina).
	8. Četnost kvalitativních znaků
	9. Pořízení fotografie
		1. Číslo fotografie
		2. Vzdálenost od stromu¨
		3. Úhel převýšení od výčetní výšky v %
		4. Kalibrační výška
4. Příprava1 zápisníku šetření stromového inventáře
	1. Stromy
		1. Dřevina
		2. Výčetní tloušťka
		3. Četnost kvalita – Sukatosti, hniloby, křivost, zdvojení kmene apod.

# Venkovní šetření

1. Vytyčení hranic předmětných a sousedních pozemků a zaměření GPS lomových bodů
2. Šetření stromů dle výše uvedených položek
3. Fotodokumentace vzorníků nebo předmětného pozemku.
4. Další skutečnosti
	1. Ohrožení sousedních pozemků
	2. Poškození lesních cest
	3. Poškození nebo ohrožení sousedních stojících lesních porostů

# Zpracování ocenění

1. Vynesení souřadnic pozemku do katastrální situace a tvorba situační mapy.
2. Výpočet množství dřevní hmoty
3. Analýza výnosu a výpočet průměrného zpeněžení
4. Sestavení znaleckého posudku nebo zprávy.